|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物（掲出物件）資格者点検報告書  令和　　　　年　　　月　　　日  岡山県　　真庭市長　殿   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 報告者 | 住所（所在地） |  | | 氏名（名称及び  代表者の氏名） |  | | 電話番号 | （　　　　）　　　－ |   岡山県屋外広告物条例第１２条の３第４項により、広告物（広告物を掲出する物件）の点検結果を次のとおり報告します。  １　屋外広告物の概要   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | （１）表示内容 | |  | | | | （２）広告物の種類 | |  | | | | （３）個数 | |  | | | | （４）広告物の設置場所 | |  | | | | （５）広告物の設置年月日 | | 年　　　　　月　　　　　日 | | | | （６）  点  検  者 | 住所 |  | | | | 氏名 |  | 電話番号 |  | | 資格名称 | 屋外広告士、点検技能講習修了者、その他（　　　　　　　　　　　） | | | | （７）広告物の点検年月日 | | 年　　　　　月　　　　　日 | | |   ２　点検結果   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 点検  箇所 | 点　　　検　　　項　　　目 | 異常の有・無 | | 改　善　の　概　要 | | 基礎部・上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | | ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 有 | 無 |  | | ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | | 支持部 | １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | | ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | | 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | | ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有 | 無 |  | | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | | 広告板 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | | ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  | | ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  | | 照明  装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  | | ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | | ３ 周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  | | その他 | １ 付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 | 有 | 無 |  | | ２ 避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | | ３その他点検した事項（ 　　　　　　　） | 有 | 無 |  |   注１）点検を実施した者の資格を証する書類（写し）を添付すること。  注２）広告物等の種類により、該当する点検項目の番号を○で囲むこと。  注３）広告物等及び点検箇所のカラー写真（撮影後３ヶ月以内）を添付すること。 |

様式第４号の２